Author: yazdan
Company: yas

ويژگي ها ي دستگاه :
منبع تغذيه با ولتاژ 3 تا 3/6 ولت.
عمليات خواندن و نوشتن فقط با ولتاژ3 ولت.                                                                                                                   برنامه ريزي شده براي حمايت از از نرم افزار به طور امن.
مصرف انرژي بسيار كم.
15 ميلي امپر در حالت فعال.
40 ميكروامپر در حالت امادگي cmos
زمان دستيابي به اطلاعات سريع.
برنامه ريزي شده براي كار بدون نياز به ادرس در سكتور.
برنامه ريزي شده براي كار ساده (پاك كردن و برنامه ريزي)
تعداد سكتورها 512 عدد است.
قفل دلخلي براي ادرس ها و اطلاعا ت داخلي 128 بيتي.
زمان سريع دستور فراخواني از سكتور.حداكثر 20 ميلي ثانيه.
تايمر كنترل داخلي برنامه ريزي.
فراخواني اطلاعات براي اطلاع از پايان برنامه ريزي.
دوام منحصر به فرد(10000 دور بيشتر).
ورودي و خروجي سازگار در CMOS, و TTL.
توانايي كار در درجه حرارتهاي مختلف صنعتي و تجا ري .

توضيح:
AT29L7512 يك حافظه ي غير قرار فقط با ولتاژ 3 ولت قابل برنامه ريزي قابل پاك شدن قابل خواندن است(PEROM).
حافظه ي 512 كيلو بيتي سازمان يافته براي 65/536 كلمه در 8 بيت است و در شركت تكنولوژي CMOSپيشرفته ي غير فرار ساخته شده است.اين وسيله زمان دسترسي به اطلاعات حدود 200 نا نو ثانيه را توسط مصرف انرژي فقط 54 ميلي وات در بازه ي حرارتي بالاي مصارف تجاري فراهم مي نمايد.
وقتي كه از وسيله استفاده نمي شود جريان مصرفي CMOSدر حالت اماده باش براي روشن شدن كمتر از 40 ميكرو امپر مي باشد.پايداري دستگاه چنان است كه  هر سكتور به طور عمو مي مي تواند بيش از 10 هزار مرتبه نوشته شود.براي اينكه به سيستم اجازه دهيم قابليت برنا مه ريزي شدن داخلي داشته باشد اين دستگاه به ولتاژ ورودي زيادي نياز ندارد كه برنامه ريزي شود.
دستوراتي كه فقط 3 ولت هستند كار دستگاه را ارزيابي مي نمايند.خواندن اطلاعات از روي اين دستگاه درست همانند خواندن اطلاعات از روي يك EPROM است.برنامه ريزي دوباره ي اين دستگاه روي پا يه ي سكتوري انجام مي پذيرد يعني 128 بيت اطلاعات به داخل دستگاه انتقال مي يا بند و سپس در انجا به طور هم زمان برنامه ريزي مي شوند.در طي يك دوره ي بر نا مه ريزي مكان ها ي ادس و 128 بيت از اطلاعات در زير پردازنده جمع مي شوند و در ان قفل مي گردند و از ادرس ها و باس ها ي انتقال اطلاعات ديگر جدا هستند.در زمان شروع يك چر خه ي برنامه ريزي دستگاه به طور اتو ماتيك يكي سكتور را پاك مي نمايد و سپس اطلاعات قفل شده در ميكرو پروسسوررا به ان منتقل مي كند و در اين مراحل از يك كنترل زمان داخلي استفاده مينمايد.
زمان پايان يك مرحله ي برنامه ريزي توسط فراخواني اطلاعات 1/07اشكار مي گردد.به مجرد اينكه پا يان يك چرخه ي بر نا مه ريزي اشكار گشت يك دسترسي جديد به بر نامه جهت خواندن اطلاعات جديد مي تواند شروع شود.
اين مطلب را بخوانيد:
این دستگاه درست مثل  EPROM كار مي كند.وقتي CE يا OEكم باشند يا WEزياد باشد اطلا عات نگهداري شده در حافظه ارزيا بي مكاني مي شود و اين كار توسط ادرس ها ي بوجود امده در خروجي تثبيت مي گردد.
خروجي ها يك وضعيت مقاومت ظاهري بالايي دارند البته وقتي كه  CE يا OE بالا باشند.اين دو گانگي كنترل به طراحان اين قابليت را مي دهد كه در ارائه ي مدت زمان اماده شدن دستگاه انعطاف عمل خوبي داشته باشند.
برنامه ريزي حغاظتي براي اطلاعات نرم افزا ري:
اين دستگاه 512 سكتور منفرد دارد كه هر كدام 128 بايت حافظه دارند.با استفا ده از ويژگي محافظت از اطلاعات نرم افزاري اطلاعات انتقال يافته معمولا وارد حافظه ي 128 بايتي يكي از سكتور ها مي شوند تا برنامه ريزي گردند.اين دستگاه فقط در زماني مي تواند برنامه ريزي شود يا دوباره بر نا مه ريزي شود كه از ويژگي حفاظت اطلا عا ت نرم افزاري در ان استفاده شود.اين وسيله بر مبناي سكتوري برنامه ريزي شده است.اگر حتي 1 بايت از اطلاعاتي كه در يك سكتور حفظ شده است را بخواهيم تغيير دهيم بقيه ي اطلاعات ان هم پاك شده و بايد تمام 128 بايت دوباره پر گردد.اين دستگاه به طور اوماتييك اطلاعات يك سكتور را قبل از اضافه كردن اطلا عات به ان سكتور  پاك مي گرداند و احتيا جي به فرمان پاك كردن ندارد.دستور حمايت از اطلا عات نرم افزاري وسيله را از برنامه ريزي غير عمد محافظت مي نمايد.يك سري از فرمان ها ي 3 برنامه اي براي ادرس اختصاصي اطلا عا ت خاص بايد ارايه گردد.اين وسيله قبل از برنامه ريزي هي قابل دسترسي مي باشد.بعد از نوشته شدن فرمان برنامه ريزي 3 بيتي (و بعد از twc )بقيه ي بخش ها ي دستگاه محفوظ هستند.چنين فرمان 3 بيتي بايد در شروع هر مرحله ي عمل بر نامه  ريزي  شروع گردد.
تمام فرمان ها ي برنا مه ريزي نرم افزاري بايد تابع اختصا صات زماني بر نامه ريزي سكتور باشند. قطع جريان منبع تغذيه خصو صيات حفا ظتي اطلاعا ت نرم افزاري را تغيير نمي دهد .خصو صيات نرم افزا ري در مقابل اشتباهات سهوي در چرخه ي بر نا مه ريزي   در طي قطع جريان حفاظت مي شود.
هر كوششي براي اينكه در اين دستگاه اطلا عاتي وارد شود            نوشته شود بدون اينكه بدون اينكه از فرمان 3 بيتي و توالي ان بهره بگيريم  زمان سنج داخلي مخصوص نوشتن را فعال مي سازد و هيچ اطلا عا تي به دستگاه منتقل نمي شود گرچه براي زمان هاي زياد twc انجام عمل خواندن به نحو موثري به مدت زمان اجرا تبديل مي شود.بعد از اينكه كد 3 بيتي فرمان حفاظت از اطلاعات نرم افزلري به دستگاه وارد شد يك بار گذازي براي ان صورت مي گردد و اين كار توسط ايجاد يك پاس در WE يا CE ورودي با CE يا WE كم(مربوط به OE زياد)انجام مي گيرد.ادرس ان در قسمت انتهايي CE يا WE قفل مي گردد.
محافظت از اطلا عا ت سخت افزاري:
خصو صيتها و موارد سخت افزاري دستگاه در مقابل اشتباها ت سهوي و حمله ي غير عمد برنامه هاي نرم افزاري ديگر محافظت مي گردند و اين كار از زوش ها ي زير صورت مي گردد:
الف:بررسي Vcc:اگر Vcc زير 1/8 ولت شود از فعاليت بر نا مه ريزي جلو گيري مي شود.
ب:اگر در Vcc در ولتاژ ان تا خير ايجاد شود تا اينكه به Vcc قابل احساس مرحله ي a در بالا برسد دستگاه به طور اتوما تيك براي 10 ميلي ثانيه به حالت بدون كار مي رسد.
ج:تحريك بر نا مه ريزي:OE كم و CE زياد يا WE تحريك شده كم برنامه ريزي را تاثيرپذيز مي كند .
د:صافي ارتعاش:پاس ها و ارتعاشات كمتر از 15 نانو ثانيه (معمولي)باعث مي شوند كه CE و WE و ورودي ها ي انها يك دوره ي بر نا مه ريزي را شروع نكنند.
ميزان ورودي:در موقع كار با جريان 3/3 ولت  ( 10%+ و10%_) منبع تغذيه ورودي ادرس و ورودي كنترل يعني OEو CEو WE شايد از صفر تا 5/5 ولت بدون اينكه تاثير بدي داشته باشند تغيير كنند و در كار دستگاه وقفه ايجاد ننما يند.خطوط       فقط مي توانند از 0 تا 3/6 تغيير يابند.
شناسايي خصو صيات دستگاه:
در منوي شناشايي خصو صيات دستگاه اطلا عا ت  در مورد دستگاه و سا زنده ي ان مشاهده مي شود.اين قسمت مي تواند هم توسط اعمال نرم افزاري و هم توسط سخت افزار انجام گيرد.منوي كار سخت افزاري مي تواند توسط يك برنامه ريز خارجي مورد استفاده قرار گيرد تا راه وروش صحيح  برنامه ريزي را بفهمد كه چطور توسط Atmel توليد شده است.به علا وه استفاده كننده ها ممكن است بخواهند از شناسايي نرم افزاري محصول استفاده كنند تا قسمتها يي را كه (بايد از كل دستگاه استفاده شود)مثلا سيستم چقدر از سكتور را مصرف كرده است و ايا سكتور مورد نظر درست است براي كار برنا مه ريزي يا نه بهتر بشناسند.
در اين حالت استفاده كننده مي تواند يك طرح عمومي 256 كيلو بايتي براي ذخيره سازي 4 مگا بايت استفاده كند و با هر مقدار از اندازه ي حافظه كه 
مي خواهد و خودسيستم را مختار كند كه هر سايزي مي خواهد در نظر بگيرد.
براي كسب جزئيات مطلب قسمت كار را ملاحظه فرماييد(براي كار نرم افزار)يا شناسا يي خصو صيا ت نرم افزاري كه دستگاه و توليد كننده ي ان براي هر دو يكي است.
فراخواني اطلاعا ت:
از ويژگي ها ي اين دستگاه اين است كه از فراخواني اطلا عات براي خاتمه دادن به چرخه ي برنا مه ريزي سود مي برد.
در طي برنامه ريزي و چرخه ي ان كوشش مي شود كه اخرين بايت ها خوانده شود و سري ان ها توسط اطلاعا ت پر شده از 1/07 تكميل گردد.به مجرد اينكه چرخه ي برنامه ريزي كامل شد اطلاعا  ت واقعي براي براي همه ي خروجي ها قابل ارزش هستند و چرخه ي بعدي ممكن است شروع شود.فراخواني اطلاعات امكان دارد كه در هر زماني در طي چرخه ي برنامه ريزي انجام مي گيرد.
بايتهاي بينابيني(تبديل):
به علاوه ي فراخواني اطلاعات اين دستگاه مي تواند يك روش ديگر براي ارزيابي اخر برنامه ريزي يا مرحله ي پاك كردن ارائه نمايد.در طي برنامه ريزي يا كار پاك كردن كوشش ها ي پي در پي صورت مي گيرند كه اطلا عات در دستگاه خوانده شوندو اين كار منجر به اين مي شود كه 1/06 بين 1 و 0 پي در پي تغيير يابد.
به مجرد اينكه چرخه ي برنامه ريزي كامل شد 1/06 تبديل 0 به 1 را متوقف مي كند و اطلاعات با ارزش خوانده مي شوند.كار تبديل بايتي در هر زماني در طي چرخه ي برنامه ريزي شروع مي شود و ادامه دارد.
منوي پاك كردن عمدي مدار:
كل دستگاه مي تواند توسط يك كد نرم افزاري 6 بايتي پاك گردد.لطفا قسمت پاك كردن نرم افزاري دستگاه و مدار و طرز كار و جزئيات ان را مطالعه نماييد.
توجه:
فشارهاي ناشي از مواردي كه به عنوان حداكثر تولن دستگاه در جدول ذكر شده مي تواند خسارات جبران ناپذير به دستگاه وارذ گرداند  اين فقط يك نمودار از فشار و ضربه است و كار و فعاليت دستگاه در اين وضعيتها و يا هر وضعيت ديگري بيشتر از انچه به ان اشاره شده و در جدول فعاليت دستگاه به خصوصيات ان اشاره شده است توصيه نمي شود.انداختن دستگاه به وضعيت ها ي واقعا حداكثر ذكر شده در اين جدول ممكن است باعث شود كه تاثيرات منفي بر روي قابل اعتماد بودن دستگاه ايجاد نمايد.